|  |  |
| --- | --- |
| Виконавчий комітет  П’ятихатської міської ради  Кам’янського району  Дніпропетровської області  вул. Садова, 79, м. П'ятихатки  52100  тел. (096)2568161  ЄДРПОУ 04052620 | ЗАТВЕРДЖУЮ  Голова П’ятихатської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гілал ІСАЄВ  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.  М. П. |

**АКТ**

**проведення контрольного заміру фактичної норми витрати палива (бензин)**

**для службового автомобіля RENAULT DUSTER**

**з державним реєстраційним номером АЕ2656КН**

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.

Комісія в складі:

Голова комісії:

Плахотня Н.О. – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету міської ради.

Члени комісії:

Верещагіна Л.Г. – начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій

виконавчого комітету міської ради;

Павлова В.М. – головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та

господарського обслуговування виконавчого комітету міської ради;

Шкуренко А.О. – водій автотранспортних засобів.

склала цей акт у тому, що був проведений контрольний замір витрати палива – бензину А-95 на службовому автомобілі RENAULT DUSTER, з газобалонним обладнанням BRC четвертого покоління, із системою вприскування ЗНГ, 2019 року випуску, державний реєстраційний номер АЕ2656КН.

Випробування проводилися методом пробігу на відстані 100 км., з них 50 км. по населеному пункту та 50 км. за межами населеного пункту.

Контрольний замір фактичної норми витрати палива – бензину А-95 проводився при температурі навколишнього середовища \_\_\_\_\_\_\_\_\_°С

Заправка палива здійснювалася з мірного бачка до повного баку бензином А-95.

На початок контрольного заміру в баку було \_\_\_\_\_\_\_\_ л. бензину А-95.

Після пробігу 100 км. здійснено дозаправку бензину А-95 в кількості \_\_\_\_\_\_ л.

На кінець контрольного заміру в баку залишилося \_\_\_\_\_\_ л. бензину А-95.

Показання лічильника одометру на початку заміру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км.

Показання лічильника одометру в кінці заміру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км.

У результаті контрольного заміру виявилося: витрата палива – бензину А-95 на 100 км. пробігу у змішаному циклі склала \_\_\_\_\_\_ л.

Підписи членів комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Плахотня

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Верещагіна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Павлова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О.Шкуренко

**Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"**

**Реєстраційний N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Виконавчий комітет  П’ятихатської міської ради  Кам’янського району  Дніпропетровської області  вул. Садова, 79, м. П'ятихатки  52100  тел. (096)2568161  ЄДРПОУ 04052620 | ЗАТВЕРДЖУЮ  Голова П’ятихатської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гілал ІСАЄВ  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.  М. П. |

**АКТ**

**проведення контрольного заміру фактичної норми витрати палива**

**(зріджений нафтовий газ)**

**для службового автомобіля RENAULT DUSTER**

**з державним реєстраційним номером АЕ2656КН**

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.

Комісія в складі:

Голова комісії:

Плахотня Н.О. – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету міської ради.

Члени комісії:

Верещагіна Л.Г. – начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій

виконавчого комітету міської ради;

Павлова В.М. – головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та

господарського обслуговування виконавчого комітету міської ради;

Шкуренко А.О. – водій автотранспортних засобів.

склала цей акт у тому, що був проведений контрольний замір витрати палива –зріджений нафтовий газ (далі – ЗНГ) на службовому автомобілі RENAULT DUSTER, з газобалонним обладнанням BRC четвертого покоління, із системою вприскування ЗНГ, 2019 року випуску, державний реєстраційний номер АЕ2656КН.

Випробування проводилися методом пробігу на відстані 100 км., з них 50 км. по населеному пункту та 50 км. за межами населеного пункту.

Контрольний замір фактичної норми витрати палива - ЗНГ проводився при температурі навколишнього середовища \_\_\_\_\_\_\_\_\_°С

Заправка палива – ЗНГ здійснювалася до 100-відсоткового заповнення газового балону.

На початок контрольного заміру в балоні було \_\_\_\_\_\_\_\_ л. ЗНГ.

Після пробігу 100 км. здійснено дозаправку ЗНГ в балон в кількості \_\_\_\_\_\_ л.

На кінець контрольного заміру в балоні залишилося \_\_\_\_\_\_ л. ЗНГ.

Показання лічильника (одометра) на початку заміру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км.

Показання лічильника (одометра) в кінці заміру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км.

У результаті контрольного заміру виявилося: витрата палива - ЗНГ на 100 км. пробігу у змішаному циклі склала \_\_\_\_\_\_ л.

Підписи членів комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Плахотня

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Верещагіна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Павлова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О.Шкуренко

**Зареєстровано у ДП "ДержавтотрансНДІпроект"**

**Реєстраційний N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**